附件5

北碚区2021年四季度水龙头水质信息公布表（城市）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市水龙头水采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 1 | 学府小区物管处 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.41 | 无 | 0.98 | ----- |  |
| 2 | 永辉超市（文星湾旺德旺城店） | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.49 | 无 | 0.93 | ----- |  |
| 3 | 北泉花园物管处 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.29 | 无 | 1.16 | ----- |  |
| 4 | 重庆自然博物馆 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.33 | 无 | 1.13 | ----- |  |
| 5 | 重庆市北碚区政府旁食堂 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.45 | 无 | 1.09 | ----- |  |
| 6 | 北碚区歇马支路21号 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.53 | 无 | 0.81 | ----- |  |
| 7 | 北碚区西南大学楠园 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.69 | 无 | 0.98 | ----- |  |
| 8 | 北碚区龙凤三村40号 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.65 | 无 | 0.84 | ----- |  |
| 9 | 北碚区碚峡东路51号 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.33 | 无 | 0.86 | ----- |  |

附件6

北碚区2021年四季度水龙头水质信息公布表（农村）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头水采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 1 | 北碚区澄江镇澄江路231号 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.57 | 无 | ----- | 0.07 |  |
| 2 | 柳荫镇柳江街1号 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.16 | 无 | ----- | 0.12 |  |
|  |  |  |  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。